明秀分院户外宣传栏项目需求方案

1、大门右侧宣传栏：长22米，高2米，至少有6个宣传橱窗（内框尺寸不小于2.44\*1.04米）；

2、大门左侧宣传栏：长19米，高2米，至少有5个宣传橱窗（内框尺寸不小于2.44\*1.04米）；

3、宣传栏主体材质：1.2MM镀锌板，每一边宣传栏左右两侧设计均有标头造型 主体立柱方通2.2MM厚；

4、每个宣传橱窗配置液压盖，盖体1.2MM镀锌板结合5MM钢化玻璃，橱窗内置光源（可控制时间自动按需求开关点亮）；

5、宣传栏整体架构安全牢固，设计美观大方，贴合国壮明秀分院医院主题元素色调；

6、项目包含安装费、LED光源、控制器、时控开关 （质保1年），其他具体细节如下：

（1）标头1.2镀锌板激光切割 .精工打磨焊接成型 多次钣金灰填缝打磨找平；

 内置100\*100\*2方通立柱 50\*50\*1.5方通拉力加固 文字内容pvc雕刻立体字喷汽车漆；

（2）橱窗1.2镀锌板切割，折弯成型焊接，5厘透明钢化玻璃，液压顶杆翻盖，内置防水LED光源、防雨电源；

（3）镂空窗花，采用3MM钢板，激光切割，精工打磨；

（4）橱窗两边立柱 采用150\*150\*2.5镀锌方通精工打磨焊接造型，多次钣金灰填缝打磨找平；

（5）油漆采用汽车烤漆用（6年级）两次环氧树脂底，两次面漆喷涂、抗氧化、耐候性超强、长久不褪色。

7、宣传栏实际安装内容按合同要求为准，且实物质量不得低于以上6点要求。