**医保专线服务项目需求方案**

1、提供 1条 IPRAN 点对点专线电路，采用主流物理接口，如 RJ45/LC/FC等；

2,实际可用线路带宽≥配置速率;

3、各节点最大延时≤10ms;

4、丢包率≤0.1%;

5、提供高可靠的线路保障，具有全程可网管能力，具有自愈环，具有故障自动倒换功能，能保证传输线路不因光缆的意外阻断和部分设备故障而中断；

6、带宽为4M；