**服务器需求方案**

1. 配置2颗国产自研CPU，总CPU核数≥64核；
2、配置内存容量≥256GB；
3、配置≥1.92T SSD 固态硬盘；
4、配置≥8个GE网口，2个10GE光口；
5、支持选配GPU卡或NPU卡；
6、支持使用麒麟、欧拉、统信等国产操作系统服务器版；
7、支持运行OpenGauss或同等架构数据库；
8、投标时提供原厂针对本项目授权书加盖公章原件;售后服务函加盖公章原件以及原厂出货证明加盖公章原件。

9、3年7x24 小时服务，原厂备件上门更换服务。

10、货到现场前未拆机与拆封，全新机器。货物原厂3年保修

11、机器官网看可查询与现场货物一致

12、包括设备安装调试，安装国产操作系统服务器和传染病前置机所需的数据库。