户外宣传栏项目需求方案

1、大门右侧宣传栏:长21.6米，高2米，有6个大宣传窗(内框画面寸1.88\*0.88米)，有5个小宣传橱窗(内框画面尺寸0.62\*0.88)整个栏厚度0.12米；

2、大门左侧宣传栏:长18.5米，高2米，有5个大宣传橱窗(内框画面寸1.88\*0.88米)，有4个小宣传橱窗(内框画面尺寸0.62\*0.88)整个栏厚度0.12米；

3、宣传栏主体材质:1.2MM镀锌板，每一边宣传栏左右两侧设计均有示头造型，主体立柱方通2.2MM厚；

4、每个宣传橱窗配置液压盖，盖体1.2MM镀锌板结合5MM钢化玻璃橱窗内置光源(可控制时间自动按需求开关点亮；

5、宣传栏整体架构安全牢固，设计美观大方，贴合国壮明秀分院医院题元素色调；

6、项目包含安装费、LED光源、控制器时空开关(质保1年)；

7、标头1.2镀锌板激光切割，精工打磨焊接成型，多次钣金灰填缝打磨找平内置100\*100\*2方通立柱50\*50\*1.5方通拉力加固，文字内容pvc雕刻立体字喷汽车漆；

8、橱窗1.2镀锌板切割，折弯成型焊接，5厘透明钢化玻璃，液压顶杆，翻盖，内置防水LED光源，防雨电源；

9、镂空窗花，采用3MM钢板激光切割精工打磨；

10、橱窗两边立柱，采用120\*120\*2.5镀锌方通精工打磨焊接造型 多次钣金灰填缝打磨找平；

11、油漆采用汽车烤漆用(6年级)两次环氧树脂底，两次面漆喷涂，抗氧化、耐候性超强、长久不褪色。

设计参考图：

